智能门锁IO口分配

j-link下载器引脚：PA13,PA14

蓝牙引脚：RXD:PB10,TXD:PB11

继电器引脚：PF15

MFRC522:RST:PF0,MISO:PF2,MOSI:PF4,SCK:PF12,SDA:PF11

OLED屏：SCL:PE7,SDA:PE8

蜂鸣器：PF8

指纹模块：TX:PA3,RX:PA2

4\*4按键模块：PC1~PC8 PC2跟芯片连接用不了，用PC9来代替

esp826模块：PC10，PC11